# 合肥市图书馆文化云客流采集摄像机采购询价函

供应商：

合肥市图书馆文化云客流采集摄像机因使用年限久，现已设备老化，性能已无法响应当前服务工作需要。现对合肥市图书馆文化云客流采集摄像机采购项目进行询价。请按合肥市图书馆文化云客流采集摄像机采购项目询价函要求于2024年9月12日上午10点前将纸质报价文件盖章密封后送至合肥市图书馆，联系人：梅老师，电话：0551-65623230。

1. 总体需求
2. 合肥市图书馆文化云客流采集摄像机7台（详见附件1：采购需求）。实施内容包括但不限于采购设备供货、安装、调试、交付、线缆辅材以及原设备拆除、恢复、文明施工、围挡、垃圾清运以及施工建设材料等。
3. 各供应商自行踏勘现场，充分了解现场实施和施工要求。施工前由供应商自行联系场地所在管理方或物管方，为施工提供便利。因供应商未踏勘现场，导致合同未能按要求履约，由供应商自行承担责任。
4. 询价相关要求
5. 询价供应商须要提供企业相应资质，满足政府采购法二十二条相关要求。
6. 合肥市图书馆文化云客流采集摄像机采购项目采购人为合肥市图书馆。
7. 功能需求和技术参数必须实质响应；如未响应或负偏离的，为无效响应。投标人须根据货物内容和要求，进行汇总价，所报价格为完成本次项目的全部费用，包含完成本次项目所发生的所有费用。以一次报价为准，不接受二次报价，请投标人慎重报价。
8. 项目预算：3万元。
9. 付款方式：项目实施完毕，验收合格后支付全部合同款。
10. 供货时间：合同签定后 7 天内完成供货安装。
11. 免费质保期：验收合格之日起三年。
12. 供货地点：采购人指定地点。
13. 本次询价评审方式为有效最低价。

合肥市图书馆

2024年9月9日**附件1：**

**采购需求**

货物名称：文化云客流采集摄像机。具体功能需求和技术参数如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号及参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 文化云客流采集摄像机 | 1. 所投产品必须能无缝接入安徽省文旅厅文化云平台，并能稳定、正常运行。
2. 室内1/2.7"双目智能垂直客流统计摄像机双目智能客流统计网络摄像机；
3. 采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用；
4. 采用双目立体视觉技术，结合智能算法支持分类统计人员进入、离开情况；
5. 适用于商场、写字楼、电梯、公共交通工具等场景；
6. 采用双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的立体信息，结合智能算法计算出客流人数及行走方向；
7. 设备算法结合RGB图像信息，基于深度学习算法对目标进行复核，对非人体目标进行过滤，大幅度提升客流计数的准确率；
8. 支持分类统计人员进入、离开情况；
9. 支持内置存储（EMMC）；
10. 支持实时数据上传和周期上传，邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表；
11. 支持高度过滤；
12. 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
13. 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0176 Lux @（F2.25，AGC ON）黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0035 Lux @（F2.25，AGC ON），0 Lux with IR宽动态：120 dB ；
14. 焦距&视场角：2.0 mm @F2.25，水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5° ；
15. 补光灯类型：红外灯，补光距离：最远可达6 m，红外波长范围：850 nm，防补光过曝：支持 ，
16. 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG最大图像尺寸：2560 × 1440 Wi-Fi协议：IEEE802.11b，802.11g，802.11n频率范围：2.4 GHz~2.4835 GHz调制方式：802.11b：CCK，DSSS802.11g/n：OFDM信道带宽：20/40 MHz有效传输距离：50 m RS-485：1路RS-485网络：1路RJ45封装10 M/100 M以太网口报警：1 输入(最大支持DC12V)，1 输出(最大支持DC/AC24V 1A)音频：内置1路麦克风；1路输入（Line in）；1路输出（Line out）
17. 包装尺寸不小于：235 × 120 × 125 mm产品尺寸不小于：167 × 61 × 36 mm
18. 电流及功耗：DC：12 V，0.58 A，最大功耗：7.0 W，PoE：802.3af，36 V~57 V，0.24 A~0.15 A，最大功耗：8.5 W，供电方式：DC：12 V ± 20%；支持防反接保护，PoE：36 V~57 V，802.3af，Class 3
19. 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）设备重量不大于：440 g电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
 | 台 | 7 |
| 2 | 线缆及辅材 | 12V40A专业电源适配器1个，国标网线1箱、国标电源线300米、国标PVC管100米，插排，胶布、扎带等 | 批 | 1 |
| 3 | 施工 | 施工、安装调试 | 项 | 1 |

**附件2：**

**报价表格式**

**1-1报价表**

**项目名称：合肥市图书馆文化云客流采集摄像机采购**

|  |  |
| --- | --- |
| **供应商名称** |  |
| **报价范围** | 全部 |
| **报价****（详见备注说明）** | 人民币大写： |
| **备注说明** |  |

**供应商签章：**

年 月 日

**注：**

**1、本表内容根据采购文件要求包括了货物及其配套的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。**

**2、特殊事项在备注中注明。**

**3、供应商应根据其响应文件中报价表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与报价表不一致的，以报价表为准。**

**附件3：**

**供应商综合情况简介**

(供应商可自行制作格式，需含营业执照等)

**附件4：**

**询价响应函**

致：合肥市图书馆

根据贵方“合肥市图书馆文化云客流采集摄像机采购”询价邀请公告，我方正式授权下述签字人（*授权代表姓名*）代表供应商（*供应商全称*）。据此函，我方兹宣布同意如下：

1、如我公司成交，我公司承诺愿意按本次询价文件规定及最终报价承诺供货及安装。

2、我方根据本次询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核本次询价文件，包括询价文件附件、参考资料、询价文件修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次询价文件，并对询价文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从供应商须知规定的询价日期起遵循本询价文件，并在供应商须知规定的询价有效期之前均具有约束力。

6、我方同意按贵方要求在询价现场规定时间内向贵方提供与其询价有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的询价。

8、我方同意询价文件规定的付款方式、免费质保期限。

9、我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

附件5：采购合同

**×××项目采购合同（仅供参考）**

项目编号：

买方：XXXXXXXXXXXX 电话：XXX-XXXXXX

卖方：XXXXXXXXXXXX 电话：XXX-XXXXXX

**一、总则**

买方通过公开询价方式采购活动，经询价小组评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方协商一致同意按如下条款签订本合同：

**二、组成合同的文件**

组成本合同的文件包括：

1. 采购文件及答疑、更正公告;
2. 采购文件标准文本中的“合同条款”；
3. 中标或成交公告；
4. 卖方提交的投标文件及书面承诺函；
5. 双方另行签订的补充协议。

**三、合同金额**

本合同的总金额为元 (人民币大写： )。

**四、供货时间：**

**五、验收要求**

（一）质量标准

卖方保证提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及卖方相关货物标准及相应的技术规范中之较高者。

（二）验收组织

买方负责组织验收工作，政府向社会公众提供的公共货物项目，验收时须邀请货物对象参与并出具意见，验收结果于验收结束之日起5个工作日内向社会公告。

（三）验收程序

1、成立验收小组，验收人员应由买方代表和技术专家组成。

2、验收前要编制验收表格。

3、验收时双方要按照验收表格逐项验收。

4、验收方出具验收报告。

**六、付款方式：**

**七、售后服务**

（一）卖方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起 个月。

（二）根据买方按检验标准自己检验或委托有资质的相关质检机构检验的检验结果，发现货物的质量或性能与政府采购合同不符；或者在质量保证期内，证实货物是存在缺陷（包括潜在的缺陷等），买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后天内免费维修或更换有缺陷的部分。

（三）如卖方在收到通知后在政府采购合同规定时间内，没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

**八、履约保证金**

本项目履约保证金：不收取。

**九、违约责任**

（一）卖方货物期限超过合同约定服务期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的%，但误期赔偿费总额不得超过履约保证金总额。一周按7天计算，不足7天按一周计算。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。

（二）卖方供货期限内未能履约。卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时履约情况，应及时以书面形式将不能按期履约的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如买方终止合同，卖方不得要求买方返还履约保证金；如买方同意延长合同的履行时间，卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的货物，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的货物，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（三）卖方履约不符合约定的质量标准，卖方必须重新提供符合质量标准的货物，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的货物，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（四）卖方将合同转包、擅自变更、中止或者终止合同的，买方有权终止合同，并将提请政府采购监管部门对卖方进行采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（五）买方未能按时组织验收，由财政部门责令限期改正。

（六）买方违反合同规定拒绝接收货物的，应当承担由此造成的损失。

（七）验收合格后，买方未能按时提请付款，由财政部门责令限期改正。

（八）买方擅自变更、中止或者终止合同，由财政部门责令限期改正**。**

**十、合同签订地点**

本合同在签订。

**十一、合同的终止**

（一）本合同因下列原因而终止：

1、本合同正常履行完毕；

2、合同双方协议终止本合同的履行；

3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4、符合本合同约定的其他终止合同的条款。

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

**十二、其他**

（一）买卖双方必须严格按照采购文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。

（二）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律规定及时协商处理。

（三）合同未尽事宜，买卖双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（四）本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向申请仲裁。②向人民法院起诉。

本合同一式陆份，自买卖双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效。

买方： 卖方：

单位盖章： 单位盖章：

法定代表人： 法定代表人

或委托代理人 或委托代理人：

日期： 日期: